[bookmark: _GoBack]Płytki ceramiczne, gres techniczny gr. ok. 8 mm, format ok. 30x30 cm, posadzkowe
(przeznaczenie: posadzki i cokoły w pomieszczeniach technicznych tj. rozdzielnia elektryczna,
wymiennik i pom. przyłącza wody)   - 176 m3
Płytki ceramiczne, gr. ok. 8 mm, format ok. 30x60 cm, posadzkowe, rektyfikowane, klasa R9/10
(przeznaczenie: posadzki w łazienkach, przedpokojach, aneksach kuchennych)  - 4863 m2
Płytki ceramiczne, gr. ok. 8 mm, format ok. 30x60 cm, ścienne, rektyfikowane
(przeznaczenie: ściany w łazienkach. Kolor dominujący: np. biały, jasno szary)   - 1750 m2
Płytki ceramiczne, gr. ok. 8 mm, format ok. 30x60 cm, ścienne, rektyfikowane
(przeznaczenie: ściany w łazienkach. Kolor dekoru: np. drewnopodobne)  - 575 m2
Płytki ceramiczne, gr. ok. 8 mm, format ok. 60x60 cm, posadzkowe, rektyfikowane, klasa R9/10
(przeznaczenie: posadzki w korytarzach, na spocznikach i pom. wózkarni)  - 2330 m2
Płytki ceramiczne – stopnice, gr. ok. 8 mm, format ok. 30x60 cm, posadzkowe, rektyfikowane, ryflowane, klasa R9/10 (przeznaczenie: stopnice, kolor dominujący)   - 342 m2
Płytki ceramiczne – stopnice, gr. ok. 8 mm, format ok. 30x60 cm, posadzkowe, rektyfikowane, ryflowane, klasa R9/10 (przeznaczenie: stopnice, kolor odcinający na pierwszy i ostatni stopień)  - 102 m2
Płytki ceramiczne – podstopnice, gr. ok. 8 mm, format ok. 30x60 cm, posadzkowe, rektyfikowane, klasa R9/10 (przeznaczenie: stopnice, kolor dominujący)  - 110 m2
Płytki ceramiczne – podstopnice, gr. ok. 8 mm, format ok. 30x60 cm, posadzkowe, rektyfikowane, klasa R9/10 (przeznaczenie: stopnice, kolor odcinający na pierwszy i ostatni stopień)  - 33 m2

Uwaga!   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości podanych w zamówieniu wg rzeczywistych potrzeb budowy przez okres realizacji inwestycji tj. co najmniej do wrzesień  2027 r.
